Eingang Start,S_ESTART,,12050B04
Reedkontakt LDP,S_LDPR,,12050B04
KL15-Eingang,S_KL15,,12050B04
SG-Eingang EWS,D_EWS,,12050B04
SG-Eingang Nockenwellengeber,P_NWGE,,12050B04
SG-Eingang VFZ,F_VFZ,,12050B04
SG-Ausgang Hauptrelais,S_HR,,12050B04
SG-Ausgang Kennfeldkuehlung,S_KFK,,12050B04
SG-Ausgang RL-Ventil,S_RL,,12050B04
SG-Ausgang EKP-Relais,EKP,,12050B04
SG-Ausgang Kompressorrelais,KOS,,12050B04
Heizung Sonde hinter Kat,HSH,,12050B04
Heizung Sonde vor Kat,HSV,,12050B04
Ansteuerung LDP,T_LDP,,12050B04
Ausgang Automatik-Startrelais,S_START,,12050B04
SG-Ausgang Tankentl.-Ventil,T_TEV,,12050B04
SG-Ausgang TD-Signal,F_DMTD,,12050B04
Schalter Fahrstufe,S_FS,,12050B04
Signal niedriger Fuellstand,S_TAL,,12050B04
Schalter Klimakompressor,S_KO,,12050B04
Schalter Aircondition,S_AC,,12050B04
Anf. niedrige Kuehlwassertemp.,S_NTKW,,12050B04
Signal Tag/Nacht-Schalter,S_TNS,,12050B04
CAN-Bus i.O.,CANOK,,12050B04
EGS CAN i.O.,EGSCOK,,12050B04
ASC CAN i.O.,ASCCOK,,12050B04
INSTR2 CAN i.O.,INS2COK,,12050B04
Beschleunigungsanreicherung,NSPON,,12050B04
Bedingung Vollast,B_VL,,12050B04
Bedingung Leerlauf,B_LL,,12050B04
Bedingung Start,B_ST,,12050B04
Bedingung Klopfregelbereit,B_KR,,12050B04
Bedingung Schubabschaltung,B_SA,,12050B04
Bed.Kraftstoffkreislaufumsch.,B_KKU,,12050B04
ASR1-Betrieb,ASR1,,12050B04
Warmlaufabregelung freigeg.,B_WLAR,,12050B04
Sonden vor Kat betriebsb.,B_SBBVK,,12050B04
Sonden hinter Kat betriebsb.,B_SBBHK,,12050B04
Lambdaregelung ein,B_LR,,12050B04
Sonden v. Kat betriebsb.Bank2,B_SBBVK2,,12050B04
Sonden h. Kat betriebsb.Bank2,B_SBBHK2,,12050B04
Lambdaregelung ein Bank2,B_LR2,,12050B04
Bedingung Tankentlueftung,B_TE,,12050B04
Bedingung hohe Beladung,B_TEHB,,12050B04
Bedingung Grundadaption,B_GA,,12050B04
Getriebeeingriff aktiv,B_GE,,12050B04
Sondenheizung EIN vor KAT,B_HSVEIN,,12050B04
Sondenheizung bereit vor KAT,B_HSV,,12050B04
Red. Heizleistung vor KAT,B_HSVRED,,12050B04
Sondenheizung EIN hinter KAT,B_HSHEIN,,12050B04
Sondenheizung bereit h. KAT,B_HSH,,12050B04
Red. Heizleistung hinter KAT,B_HSHRED,,12050B04
Periodendauer-Mess. SVK freig.,B_DLATP,,12050B04
Periodendauer-Messung gueltig,F_DLAGP,,12050B04
Per.dauer-Mess. SVK freig. Bank2,B_DLATP2,,12050B04
Per.dauer-Messung gueltig Bank2,F_DLAGP2,,12050B04
Adaption Geberrad abgeschl. Seg1,B_ZADRE1,,12050B04
Adaption Geberrad abgeschl. Seg2,B_ZADRE2,,12050B04
Adaption Geberrad abgeschl. Seg3,B_ZADRE3,,12050B04
Adaption Geberrad abgeschl. Seg4,B_ZADRE4,,12050B04
Monitor Lambdas. vor KAT verbaut,CDLSV,,12050B04
Monitor Lambdas. h. KAT verbaut,CDLSH,,12050B04
KAT erkannt?,KATPKW,,12050B04
EGS erkannt?,AGPKW,,12050B04
Statusbit fuer Diagnosefunk. TEV,B_DTES,,12050B04
Flag Reed-Switch Zustand,B_READS,,12050B04
Bedingung LDP eingeschaltet,B_LDPEIN,,12050B04
Flag DLDP aktiv,B_DLDP,,12050B04
Flag Natural Frequency aktiv,B_NFLDP,,12050B04
Flag DLDP Abbruchbed. erfuellt,B_STLDP,,12050B04
Flag Freigabebedingungen erfuellt,B_FBLDP,,12050B04
Flag Warmlauf fett,B_LRWL,,12050B04
Flag Solldrehzahlanhebung UBatt,B_NSUB,,12050B04
Luftmassendurchsatz,STATUS_ML,kg/h,12050B03
Leerlaufintegrator,STATUS_IV,kg/h,12050B03
Einspritzzeit,STATUS_TE1,ms,12050B03
Lambdasondenintegrator,STATUS_XFR,,12050B03
Lambdasondenintegrator Bank2,STATUS_XFR2,,12050B03
Adaption LR additiv,STATUS_TRA,ms,12050B03
Adaption LR additiv Bank2,STATUS_TRA2,ms,12050B03
Adaption LR,STATUS_FRA,,12050B03
Adaption LR Bank2,FSTATUS_RA2,,12050B03
Drehzahl N40,STATUS_N40,Upm,12050B03
Drosselklappenpoti,STATUS_DKPOT,%,12050B03
Zuendwinkel,STATUS_ZWOUT,Grad_KW,12050B03
Last,STATUS_TL,ms/Umdr,12050B03
Ansauglufttemperatur,STATUS_TANS,Grad_C,12050B03
Motortemperatur,STATUS_TMOT,Grad_C,12050B03
Adaptierter Leerlaufwinkel,STATUS_WDKLM_H+1,%,12050B03
Soll-Luftmasse,STATUS_QSOL,kg/h,12050B03
Fahrzeuggeschwindigkeit,STATUS_VFZ,km/h,12050B03
Summe Bedarfsadaption,STATUS_XQASUM,kg/h,12050B03
Batteriespannung,STATUS_UB,V,12050B03
Betriebsstundenzaehler,STATUS_TBETRIEB,h,12050B03
Leerlauf CO-Korrektur,STATUS_CO_COR,,12050B03
Drehzahl N10,STATUS_N10,Upm,12050B03
Solldrehzahl LLR,STATUS_NSOL,Upm,12050B03
Tastverhaeltnis TEV,STATUS_TATE,,12050B03
Shuntspg.Sonde vor Kat,STATUS_UHVSAV,V,12050B03
Shuntspg.Sonde hinter Kat,STATUS_UHHSAV,V,12050B03
Heizungswiderstand vor Kat,STATUS_RHSV,Ohm,12050B03
Heizungswiderstand hinter Kat,STATUS_RHSH,Ohm,12050B03
Periodendauerm.Lambdas.signal,STATUS_TPSVKOF,sec,12050B03
Periodendauerm.Lambdas.sig. 2,STATUS_TPSVKOF2,sec,12050B03
Kontrollwert autom. ASC-Erk.,STATUS_ASCCOD,,12050B03
Akt.dauer LDP nach Dia.-Start,STATUS_TLDPCTR,sec,12050B03
gemessene Periodendauer LDP,STATUS_TPLDP,sec,12050B03
Leerlaufluftadaption mit KK,STATUS_QAKO,kg/h,12050B03
Leerlaufluftadaption,STATUS_QADP,kg/h,12050B03
gefilterte LUT 1 Zylinder 1,STATUS_LUTFI1,Umdr/sec,12050B10
gefilterte LUT 2 Zylinder 5,STATUS_LUTFI2,Umdr/sec,12050B10
gefilterte LUT 3 Zylinder 4,STATUS_LUTFI3,Umdr/sec,12050B10
gefilterte LUT 4 Zylinder 8,STATUS_LUTFI4,Umdr/sec,12050B10
gefilterte LUT 5 Zylinder 6,STATUS_LUTFI5,Umdr/sec,12050B10
gefilterte LUT 6 Zylinder 3,STATUS_LUTFI6,Umdr/sec,12050B10
gefilterte LUT 7 Zylinder 7,STATUS_LUTFI7,Umdr/sec,12050B10
gefilterte LUT 8 Zylinder 2,STATUS_LUTFI8,Umdr/sec,12050B10
Adaptionsfaktor Segment A,STATUS_ASA,,12050B10
Adaptionsfaktor Segment B,STATUS_ASB,,12050B10
Adaptionsfaktor Segment C,STATUS_ASC,,12050B10
Adaptionsfaktor Segment D,STATUS_ASD,,12050B10
ADC HFM,STATUS_ADC_HFM,V,12090B020E000000
ADC DK-Poti,STATUS_ADC_DK,V,12090B020E000001
ADC Batteriespannung,STATUS_ADC_UBATT,V,12090B020E000002
ADC Ansauglufttemperatur,STATUS_ADC_TANS,V,12090B020E000003
ADC Motortemperatur,STATUS_ADC_TMOT,V,12090B020E000004
ADC Lambdasonde 1 vor Kat,STATUS_ADC_LS1VK,V,12090B020E000005
ADC Lambdasonde 1 hinter KAT,STATUS_ADC_LS1HK,V,12090B020E000006
ADC Lambdasonde 2 vor KAT,STATUS_ADC_LS2VK,V,12090B020E000007
ADC Lambdasonde 2 hinter KAT,STATUS_ADC_LS2HK,V,12090B020E000008
ADC ISHZ1,STATUS_ADC_ISHZ1,V,12090B020E000009
ADC ISHZ2,STATUS_ADC_ISHZ2,V,12090B020E00000A
Fehler LR-Adaption ti additiv Bank1,STATUS_Z_DTV,,12050BA0
Fehler LR-Adaption ti additiv Bank2,STATUS_Z_DTV2,,12050BA0
Fehler LR-Adaption multiplikativ Bank1,STATUS_Z_FRA,,12050BA0
Fehler LR-Adaption multiplikativ Bank2,STATUS_Z_FRA2,,12050BA0
Heizung Lambdasonde hinter Kat Bank1,STATUS_Z_HSH,,12050BA0
Heizung Lambdasonde hinter Kat Bank2,STATUS_Z_HSH2,????,12050BA0
Heizung Lambdasonde vor Kat Bank1,STATUS_Z_HSV,,12050BA0
Heizung Lambdasonde vor Kat Bank2,STATUS_Z_HSV2,????,12050BA0
Katalysator-Konvertierung Bank1,STATUS_Z_KAT,,12050BA0
Katalysator-Konvertierung Bank2,STATUS_Z_KAT2,,12050BA0
LS-Alterung hinter Kat Bank1,STATUS_Z_LASH,,12050BA0
LS-Alterung hinter Kat Bank2,STATUS_Z_LASH2,,12050BA0
LS-Alterung Periodendauermessung Bank1,STATUS_Z_LATP,,12050BA0
LS-Alterung Periodendauermessung Bank2,STATUS_Z_LATP2,,12050BA0
LS-Alterung ATV-Ueberwachung Bank1,STATUS_Z_LATV,,12050BA0
LS-Alterung ATV-Ueberwachung Bank2,STATUS_Z_LATV2,,12050BA0
Lambdasonde hinter Kat Bank1,STATUS_Z_LSH,,12050BA0
Lambdasonde hinter Kat Bank2,STATUS_Z_LSH2,,12050BA0
Lambdasonde vor Kat Bank1,STATUS_Z_LSV,,12050BA0
Lambdasonde vor Kat Bank2,STATUS_Z_LSV2,,12050BA0
Vertauschte Lambdasonden vor Kat,STATUS_Z_LSVV,,12050BA0
LDP-Test,STATUS_Z_LDP,,12050BA0
Tankentlueftungs-System,STATUS_Z_TES,,12050BA0
LDP-Test verstopfte Leitung,STATUS_Z_TESB,,12050BA0
LDP-Test Leckerkennung,STATUS_Z_TESK,,12050BA0
Tankentlueftungs-System-Endstufe,STATUS_Z_TEVE,,12050BA0
ENDE,,1.0,
